  
*НОВИНКА* от производителя **EBS GmbH** **(Германия).**

****

**Каплеструйный принтер**

**EBS 6500 серия “BOLTMARK”**



Технические характеристики

|  |  |
| --- | --- |
| Версия «MIDI» печать в 25 точек  3 строки матрицей 7\*5, до 4 строк матрицей 5\*5 | |
| Сенсорный экран | |
| Печать графики и штрих-кода | |
| Доступные штрих-коды | EAN-8, EAN-13, Code 128, EAN-128, Code128B, ITF8, ITF 14, Datalogic, 2/5 Bars, Interleaved, Code 39 |
| Международные шрифты: кириллица, арабский, японский, китайский, корейский и др. | |
| RS232 & USB интерфейс | |
| Чистый воздух в печатающей головке (анти-загрязнитель) | |
| Специальный канал для внешних данных | |
| Windows® Software  „EdGraf“ для для управления сообщениями, параметрами и статусом принтера | опционально |
| Печать черными чернилами | |
| Положение печатающей головки в пространстве, произвольное | |
| Скорость печати | до 430м/мин |
| Тип матриц (в зависимости от версии принтера) | 5x5, 7x5, 9x5, 11x8, 12x6, 12x7, 14x9, 16x10, 16x14, 25х10 |
| Память для сообщений | 1024 текстов  2048 опционально |
| Потребление электроэнергии | динамически <30 Вт |
| Вес (Без чернил и разбавителя) | 13 кг |

**Гарантия 2 года.**

* **Новая гидросистема и удобные бутылки**. Осуществлен легкий доступ к расходным материалам. Сменить старую бутылку и вставить новую – и всё с чистыми руками!

****



* Кабель печатающей головки, оптимальной длины, изготовленный по передовым технологиям из очень гибкого, прочного и легко очищаемого материала.
* Автоматической промывка печатающей головки, встроен специальный клапан – легкий запуск принтера после простоя линии.
* Новый заряжающий электрод – обеспечивает четкую, красивую, идеальную печать.
* Управление принтером осуществляется любым удобным способом – современный сенсорный дисплей и классическая клавиатура.
* Различные цвета освещения дисплея – выбор оператором, для более комфортного восприятия информации на дисплее.
* Светодиодная подсветка внутри принтера – удобно менять расходные материалы в любое время суток. Видны все компоненты.
* **Новая система фильтров с резервуаром для смешивания "IModule"**

Легкость и простота замены, не требующая специальной подготовки специалистов для обслуживания оборудования.

1 минута для того, чтобы самостоятельно провести профилактику. Без инструментов. Без грязи.

***3 простых шага по замене блока с фильтрами.***

******